工程量清单

	序号
	项目名称
	最终结果要求（必须达成）
	主要包含内容（供参考）
	单位
	数量
	备注

	.1
	路西水渠改造
	完成路西侧水渠改造，达到排水畅通、不积水、挡土墙稳固的标准
	挖土（约3米长）、预埋波纹管、砌筑2/4砖墙挡土墙（约1米长）、水泥砂浆粉刷等
	项
	1
	波纹管：不低于DN400，公元或同等品牌；挡土墙：约1米长；材料符合国家标准

	2
	路西节水坑改造
	完成节水坑改造，达到蓄排水功能正常、结构牢固耐用、回水闸启闭灵活的标准
	拆除原有节水坑、新建砖混结构、预留水孔、安装回水闸门、预制板封盖、新建简易道路等
	项
	1
	砖混结构：约1.5m×1.5m；水孔：4个；简易道路：约1m×1m；材料符合国家标准

	3
	路面排水改造
	完成路面排水改造，达到排水通畅、路面平整坚固无下沉的标准
	拆除原有路面、开挖、预埋水泥管、砌筑一字墙、回填夯实、恢复混凝土路面等
	项
	1
	水泥管：不低于DN800，约12米；混凝土：不低于C30，厚约20cm，宽约3m，长约3.5m

	4
	渠道疏通
	完成原有渠道疏通，达到排水畅通、沟渠内无淤积物堵塞的标准
	沟渠扩宽、清淤、淤泥外运等
	项
	1
	扩宽：约2米；长度：约10米

	5
	蓄水池砌筑
	完成蓄水池建设，达到蓄水功能正常、结构牢固无渗漏、顶棚防雨防水的标准
	开挖、砌筑2/4砖墙粉刷、底部找平、预留入水孔、搭建轻钢彩钢瓦顶棚、新建简易道路等
	项
	1
	开挖：约2m×2m×2m；入水孔：3个，不低于1m；简易道路：约1m×1m材料；符合国家标准

	6
	水泵及电机
	完成水泵及电机安装，达到运转正常、排水功能完好的标准
	安装水泵、电机、固定支架、接线、配电箱、空开等全套
	项
	1
	水泵：不低于12寸；电机：不低于11kw；知名品牌；材料符合国家标准

	7
	回水闸安装
	在原有渠所有出水口安装回水闸，达到启闭灵活、关闭后密封良好的标准
	安装成品回水闸、砌筑砖混墙粉刷加固等
	项
	1
	回水闸：4套；材料符合国家标准


说明：
1.本清单以“最终结果要求”为导向，“主要包含内容”供投标人参考施工范围，“备注”标注材料规格要求（“不低于”为最低标准）。
2.清单中标注“约”的工程量为估算量，仅供参考。投标人须自行踏勘现场复核确认。
[bookmark: _GoBack]3.中标后合同总价固定，不因实际工程量与清单估算量的差异而调整。

